Motorola DSP56000 Assembler  Version 3.1  102-12-06  15:58:22  test1.asm
  Page 1



1         00FFF7         gpior     equ     $fff7                             ; G
PIO Control/Data Register
2         000009         gdd3      equ     9                                 ; d
irection bit for GPIO3
3         000001         gd3       equ     1                                 ; d
ata bit for GPIO3
4      
5      
6      
7         P:0000                   org     p:$0                              ; b
ootstrap code starts at $0
8         P:0000 0AF080            jmp     start
                 000008
9      
10        P:0008                   org     p:$8
11                       start:
12        P:0008 0AB729            bset    #gdd3,x:gpior
**** 13 [test1.asm 13]: WARNING --- Instruction cannot appear in interrupt vecto
r locations (Opcode field)
13        P:0009 066480            do      #100,petla2
                 00000E
**** 14 [test1.asm 14]: WARNING --- Instruction cannot appear in interrupt vecto
r locations (Opcode field)
14        P:000B 06E883            do      #1000,petla1
                 00000D
15     
16        P:000D 000000            nop
17     
18                       petla1:
19        P:000E 000000            nop
20                       petla2:
21        P:000F 0AB709            bclr    #gdd3,x:gpior
22     
**** 23 [test1.asm 23]: WARNING --- Instruction cannot appear in interrupt vecto
r locations (Opcode field)
23        P:0010 066480            do      #100,petla3
                 000015
**** 24 [test1.asm 24]: WARNING --- Instruction cannot appear in interrupt vecto
r locations (Opcode field)
24        P:0012 06E883            do      #1000,petla4
                 000014
25     
26        P:0014 000000            nop
27     
28                       petla4:
29        P:0015 000000            nop
30                       petla3:
31     
32        P:0016 0C0008            jmp     start
33     

0    Errors
4    Warnings








